Esta guía de estudio organiza los conceptos fundamentales de tu examen de Electricidad y Magnetismo en categorías lógicas para facilitar tu aprendizaje y repaso.

1. Magnitudes Eléctricas y Unidades
Es fundamental conocer qué representa cada magnitud y en qué unidad se mide dentro del Sistema Internacional.
	Magnitud
	Definición
	Unidad (Símbolo)

	Carga Eléctrica
	Propiedad básica de la materia que permite que existan fuerzas eléctricas.
	Coulomb (C) 

	Corriente
	Flujo de carga eléctrica que pasa en un cierto tiempo ($I = Q / t$).
	Ampere (A) 

	Voltaje
	Energía por unidad de carga; es el "empuje" que mueve las cargas.
	Volt (V) 

	Resistencia
	Medida de la oposición o dificultad al paso de la corriente.
	Ohm ($\Omega$) 

	Potencia
	Relación entre el voltaje y la corriente al mismo tiempo ($P = V \cdot I$).
	Watt (W) 

	Campo Magnético
	Región de influencia producida por corrientes eléctricas.
+1
	Tesla (T) 




2. Ley de Ohm y Cálculos Básicos
La Ley de Ohm es la relación fundamental entre voltaje ($V$), corriente ($I$) y resistencia ($R$).
Fórmulas principales:
· Para hallar Voltaje: $V = I \cdot R$.
· Para hallar Corriente: $I = V / R$.
· Para hallar Resistencia: $R = V / I$.
· Para hallar Energía: $E = P \cdot t$ (Potencia por tiempo).

3. Circuitos Eléctricos
La forma en que se conectan los componentes cambia el comportamiento de la electricidad.
· Circuito en Serie:
· Solo hay un camino para la corriente.
· La corriente es la misma en todos los elementos.
· La resistencia total se obtiene sumando las resistencias individuales.
· Circuito en Paralelo:
· Los elementos se conectan a los mismos dos puntos de la fuente.
· El voltaje es el mismo en todas las ramas.
· La resistencia equivalente siempre es menor que la resistencia más pequeña del circuito.

4. Materiales y Tipos de Corriente
· Conductores: Materiales (como los metales, ej. cobre) que permiten el paso de la corriente.
· Aislantes: Materiales (como el plástico) que dificultan o impiden el paso de la corriente.
· Corriente Continua (CD): El flujo eléctrico mantiene siempre el mismo sentido.
· Corriente Alterna (CA): La dirección de la corriente cambia periódicamente (va y viene).

5. Electromagnetismo e Inducción
· Campo Eléctrico: Se relaciona directamente con la presencia de cargas eléctricas.
· Flujo Magnético: Se refiere a la cantidad de líneas de campo que atraviesan un área.
· Ley de Faraday: Establece que un cambio en el flujo magnético induce un voltaje.
· Ley de Lenz: Indica que la corriente inducida se opone al cambio que la genera.
· Transformadores: Dispositivos que funcionan gracias a la inducción electromagnética de campos magnéticos variables.

6. Instrumentación
Para medir estas magnitudes se utilizan aparatos específicos cuyos nombres suelen dar una pista de lo que miden:
· Amperímetro: Mide Amperes (corriente).
· Voltímetro: Mide Volts (voltaje).
· Ohmímetro: Mide Ohms (resistencia).
